**Tema№6:Bejerijiniň iş ornynyň enjamlaşdyrylyşy**

1. Ussahanalarda bejergi işlerini geçirmek üçin niýetlenen işçi orunlary.

Ýaglaýjynyň iş orny.

2. Ussahanalarda bejergi işlerini geçirmek üçin niýetlenen işçi orunlary.

Awtoslesaryň we awtoelektrigiň iş orunlary.

Işçi orunlary ýerine ýetirilýän işleriň görnüşine, möçberine, çylşyrymlygyna we beýleki aýratynlyklaryna laýyklykda dürli hili gurallar, enjamlar, serişdeler, degişli okuw gollanmalary we görkezme esbaplar bilen enjamlaşdyrylýar.

Ýaglaýjynyň iş orny aşakda sanalyp geçilen ýörite gurallar, enjamlar we serişdeler bilen enjamlaşdyrylýar:

* tiskli werstak;
* ýaglaýjy-ýangyç gyýyjy SKB-3141 gurlyşy;
* ýangyç guýyjy AZ-1E agregaty;
* ýag paýlaýjy bak;
* ýaglaýjy şpris (plastiki ýaglar üçin);
* ýaglaýjy şpris (suwuk ýaglar üçin);
* suwuk ýaglar üçin uçlyk;
* detallary kerosin bilen ýuwmak üçin şpris;
* gysyp ýag itekleýji üçin utgaşdyrylan aýryjy;
* goýy ýagly gutylary goýmak üçin köp gatly şkaf (tekje);
* gidrawlik durzuş hereketlendirjisinden howa çykarmak üçin enjam;
* işlenen ýaglary dökmek üçin gap (wanna);
* gözegçilik ganawynda ýaglary dökmek üçin guýgyçly bak;
* detallary ýuwmak üçin wanna;
* filtrleri ýuwmak üçin iki bolekli metal wanna;
* ýag üçin 10 litrlik sinkli bedre;
* kürüşge;
* guýgyç;
* 10x12, 14x17, 19x22, 22x24, 27x32 açarlar;
* arasy açylýan açar;
* otwertka;
* deň ölçegli çyzgyç;
* detallary ýuwmak üçin gyl çotga;
* gaty agaçdan ýasalan gazawy (kepçe);
* agaçdan ýasalan pil;
* esgi üçin guty.

Sapak 2. Ussahanalarda bejergi işlerini geçirmek üçin niýetlenen işçi orunlary.

Awtoslesaryň we awtoelektrigiň iş orunlary.

Awtoslesaryň iş orny aşakda sanalyp geçilen ýörite gurallar, enjamlar we serişdeler bilen enjamlaşdyrylýar:

* tiskli slesar werstagy;
* slesar-montažçynyň uly 2216B mod. gurallar toplumy;
* I106-1 mod. nakidnoý açarlar toplumy;
* 32x36 iki taraply açar;
* 41x46 iki taraply açar;
* arasy açylýan KR-46 mod. açar;
* KTR-4 turba şekilli açar;
* tormoz kolodkalarynyň pružinalaryny aýryjy sýomnik;
* şplint çykaryjy;
* uzynlygy 125-175 mm bolan ýiti uçly gysgyç;
* uzynlygy 150-175 mm bolan tegelek uçly gysgyç;
* ştangensirkul;
* gyzgyç;
* metal çotga;
* awtomobiliň astynda işlemek üçin arabajyk.

Awtoelektrigiň iş orny aşakda sanalyp geçilen ýörite gurallar, enjamlar we serişdeler bilen enjamlaşdyrylýar:

* slesar werstagy;
* otlaýyş sweçalaryny arassalamak we barlamak üçin E-203 mod. enjamlar toplumy;
* awtomobiliň elektrik enjamlaryny barlamak üçin E-214 mod. enjamy;
* E-214 mod. enjamyň birikdirjiler toplumy (ekranlaşdyrlan elektrik enjamy barlamak üçin 5 sany birikdirji bolýar.);
* PAS-2 göçme stroboskopik enjam; (zažiganiýäniň dogry otyrtmak we ony barlamak üçin);
* awtomobil faralarynyň dogry oturdylşyny barlamak we sazlamak üçin göçme enjam;
* E-401 mod. akkumulýator batareýalaryna tehniki hyzmat ediş enjamlar we gurallar toplumy;
* akkumulýator batareýalaryny daşamak üçin ýasama gural;
* 0-2 kgg çäklerinde ölçeýji dinamometr;
* 0-1 kg çäklerinde ölçeýän peýkamly terezi;
* sweçalar üçin 22 we 26 mm torsowoý açar (hersinden biri);
* 8x10, 9x11, 10x12, 11x14, 12x14, 14x17, 17x19, 19x22, 24x27 mm açarlar (hersinden biri);
* uly otwertka;
* kiçi otwertka;
* ini 0.5 mm haç şekilli wintler üçin otwertka;
* sweçalaryň elektrodlarynyň arasyndaky yşy barlamak we sazlamak üçin açar;
* köpmaksatly tekiz uçly gysgyç;
* tegelek uçly gysgyç;
* ýiti uçly gysgyç;
* generatoryň çotgalaryny çykarmak üçin gaňyrçak;
* montýor pyçagy;
* ige;
* 12 (24) v naprýaženiýeli göçme lampa;
* gyl çotga;
* agram wilkasy;
* 1.10-1.40 ölçeg çäklerinde akkumulýator densimetri;
* 5-6 mm diametrli aýna trubka;
* - 5-den +75°C ölçeg çäklerinde termometr;
* rezin topjagaz (gruşa);
* 0.7 l göwrümli elektrolit üçin kürüşge;
* polietilen guýgyç.