|  |
| --- |
| **Tema №8: Gural abzal-paýlaýjy (МИР-АТ-М1)ussahanasy.** |

1. Gural abzal-paýlaýjy (МИР-АТ-М1)ussahanasy niýetlenilişi.

2. Gural abzal-paýlaýjy (МИР-АТ-М1)ussahanasynyň guramaçylyk düzümi.

Gural-abzal-paýlaýjy ussahana МИР-АТ

Gural-abzal-paýlaýjy ussahana МИР-АТ awtotraktor tehnikalary bejerilende gerek bolan gurallary doldyrmak, ätiýaçlyk şaýlary, serişdeleri we ätiýaçlyk gurallary saklamak, daşamak üçin niýetlenen.

Tehniki häsiýetnamasy\*

Şassisi - ZIL-131

Kuzowyň görnüşi metal-karkas kuzow-furgon KM-131 ýa-da

armirlenen penoplastdan ýasalan K-131 kuzow furgon

Kuzowyň içki ölçegleri, mm:

uzynlygy 4000

ini 2250

beýikligi 1800

kuzowyň agramy, kg 1420

Ussahananyň göwrüm ölçegleri, mm:

uzynlygy 7330

ini 2450

beýikligi 3260

Enjamlaşdyrylan

ussahanayň agramy, kg 10040

şol sanda daşalýan ätyýaçlyk şaýlaryň,

serişdeleriň we gurallaryň agramy, kg 2000

Öňki oka düşýän agram, kg 3440

Yzky teležka düşýän agram, kg 6600

Ýükleýiş beýikligi, mm 1245

Ýangyç almazdan ýöreýiş uzaklygy, km 600

Ýapgytlykdan geçiş burçy, grad:

öň tarap 45

yz tarap 38

„02-T“ demirýol çäklerine sygyjylygy şinalarda howa basyşy 0.5 kgs/sm² bolanda sygýar

Sarp edijileriň elektrik üpjünçiligi 380 ýa-da 220w naprýaženiýeli, 50gs ýygylykly 3-fazaly togyň daşky ulgamyndan

Şahsy düzümi elektrik tok ugmagyndan

gorag ulgamy awtomatik

Ussahananyň kuzowynyň ýelejiredilmegi öndürijiligi 75m³/sag bolan FBU-dan mejbury ýa-da öndürijiligi 220m³/sag bolan OW65-den we açylýan penjireler arkaly tebygy

\*Ussahananyň tehniki häsiýetnamasy KM-131 kuzowy üçin görkezilen.

Ussahanada has gymmatly we ölçegleri uly bolmadyk tehniki serişdeler, şeýle hem aýratyn saklanyş şerti talap edýän serişdeler saklanýar. Uly göwrümli agregatlar we uzeller awtomobiliň bazasynda we tirkeginde daşalýar. Ussahanada daşalýan ätiýaçlyk şaýlaryň, serişdeleriň we gurallaryň agramy 2000 kg töweregi bolýar.

Gural-abzal-paýlaýjy ussahananyň enjamlarynyň kuzow-furgonda ýerleşdirilşi surat 6 görkezilen.

Ussahananyň esasy enjamlary:

- ätiýaçlyk şaýlary, serişdeleri we gurallary saklamak üçin gutyly werstaklar;

- elektrik ýitileýji stanok;

- aýna üçin kassetaly tekje, prokladkalar üçin guty we trubkalar üçin bölüm;

- açylýan gapakly stol;

Ussahanadaky elektrodwigateller we ýagtylandyryjylar 380 ýa-da 220w naprýaženiýeli, 3-fazaly togyň daşky ulgamyndan tok alýar. Ussahana ýaýradylanda ondaky iş ýerlere bir adam hyzmat edýär.