|  |
| --- |
| **Tema №9: Maddy-tehniki üpjünçiligi.** |

1. Maddy-tehniki üpjünçiligiň gurnalyşy.

2. Maddy-tehniki üpjünçiligiň meýdan şertlerinde ýerleşdirmek.

Okuw soragy 1. Maddy-tehniki üpjünçiligiň gurnalyşy.

GABU-da maddy-tehniki üpjünçilik hemişe iş önümçiligi başarnykly saklamak maksay bilen gurnalýar. Ol kärhanalary hökmany üznüksiz agregatlar, ätiýaç şaýlar, emläkler we ýangyç-çalgy serişdeleriň bilen üpjün etmek arkaly amala aşyrylýar.

Maddy-tehniki üpjünçilige bejeriş bölümçeleriň serkerdesiniň orunbasary jogap berýär we GABU-ň iş önümçiligini bökdeniçsiz üpjün etmek üçin maddy-tehniki üpjünçiligiň meýilnamasyny işläp düzýär.

Maddy-tehniki üpjünçiligiň meýilnamasyny işläp düzmek üçin başlangyç maglumatlar aşakdakylar hasaplanýar:

-awtomobili bejermek üçin reje meýilnama;

-meýilleşdirilýän döwürde maddy-serişdeleriň ätiýaç mukdary;

-awtomobiliň we beýleki emläkleriň sarp ediş mukdaryny;

-awtomobillerde orta we ýüzleý bejergi geçirmek üçin bejeriş toplumynyň äkidip bilýän mukdary;

-awtomobil emläginiň kesgitlenen iň az göwrüm mukdary;

-GABU-3-iň detallary ýasamak we düzetmek mümkinçilig;

Maddy-tehniki üpjünçiligiň esasy görnüşi awtomobil emlägi bilen üpjün etmekde bolup ol hem bolsa uruş we parahatçylyk döwürde ýokarky üpjün ediji edaralaryň meýilnamasy esasynda amala aşyrylýar. Agregatlara we ätiýaç şaýlara zerurlyk 1 we 2-nji bejeriş toplumlaryň üsti bilen üpjin edilýär, olaryň gerek mukdary hereket edýän kadalar esasynda amala aşyrylýar.

Daşalýan awtomobil emläkleriniň ätiýaçlygyny äkitmek üçin GABU-ň düzümindäki transport serişdelerinden peýdalanylýar. Awtomobil emläkleriniň ätiýaçlygyny GABU-ň maddy-tehniki üpjünçiligindäki ammarda saklanýar.

Ammar çalyşylýan agregatlary, ätiýaç şaýlary,enjamlary, umumy peýdalanylýan gurluşlary we ýangyç-çalgy, boýag serişdelerini saklamak,kabul etmek,paýlamak üçin niýetlenýär.

Ammaryň düzümi:

- MIR-AT(Gural-abzal-paýlaýjy ussahana);

- Kran –strelaly iki aýakly ýörite ZIL-131 awtomobil;

- Gidrokran (model 4901) ZIL-131 awtomobil;

-Awto-ýangyç guýyjy ASZ-4,3-131 awtomobil;

- Iki sany ýük GAZ-66 awtomobili;

- Ýeňil awtomobil UAZ-469;

- Suwýaggyzdyryjy WMG-40-51;

- Ýarymtirkeg kuhnýa KP-125;

- Dört sany 2-P-5.5 (GKB-817) awtomobil tirkegi;

- Kolçaskaly motosikl M-75.

Ammar önümçilik işinde aşakdaky işleri ýerine ýetirýär:

-getirlen agregatlay,ätiýäç şaýlary we beýleki material serişdeleri kabul edýär we saklamany gurnaýar;

-önümçilik bölümçelerden düýpli bejergini talap edýen agregetlary kabul edýär we olary bejerilenlere çalyşmany guraýar;

- iş önümçiligi üpjün etmek üçin önümçilik bölümçelere gerekli agregatlary, ätiýaç şaýlary we beýleki serişdeleri bermek üçin;

- önümçilik bölümçelere agregatlary eltip bermek;

- ammarda saklanýan emläkleriň hasabyny ýöretmek;

Ammar ýaýbaňlaşdyrlanda emläkleri saklamak we ýerleşdirmek üçin enjamlaşdyrylýar:

* agregatlary ammara ýerleşdirmek üçin meýdança;
* Gural-abzal-paýlaýjy ussahana (MIR-AT-y) we awtomobil tirkegleri emläkleri bilen saklamak üçin meýdança;
* ýag-ýangyç serişdeleri, boýaglary we ýörüte suwuklyklary saklamak üçin meýdança;
* ýangyç çelegi saklamak üçin meýdança;

Düýpli bejergini talap edýän agregatlar, gurat agregatlardan aýylykda saklanmalydyr. Hemme agregatler elde ýasalan aşagyna goýulýan enjamlar we ýörüte tekjeler bilen enjamlaşdyryp, şolarda ýerleşdirmeli hem-de saklamaklygy we daşamaklygy üpjün etmeli.

Emläkleri tebigy hadysalardan (günden, ýagyşdan we ş.m) goramak üçin ýörüte ýapynjalardan we tentlerden peýdalanylýar.

Agregatlary iş ýerlere elitmek üçin gidrokrandan we 300 kg-yk arabadan peýdalanylýar.

Ammardaky material serişdeleriň hasabyny ýöretmeklige ammaryň başlygy we bejeriş bölümçäniň serkerdesi jogap berýär. Her günki hasap şol günki bilen gabat gelmelidir, hasabyň ýöredilşi Goranmak ministriň 260(1979)-njy buýugy esasynda ýöredilýär.

Okuw soragy 2. Maddy-tehniki üpjünçiligiň meýdan şertlerinde ýerleşdirmek

